设备支持RJ45，WIFI，4G访问远程服务器。

如何设置：
首先打开 ReaderSoft 软件，在 参数设置->通讯接口 选择要使用的接口，例如 RJ45, WIFI，4G。
然后 参数设置->工作模式 选择 主动模式。
然后在 网络设置-> 远程IP ,填入 服务器IP地址， 远程端口 填入 服务器监听端口。
如果想访问 远程域名， 网络设置-> 打开DNS 勾选，同时在 DNS域名中 填入对应的 域名，例如www.baidu.com,  不要填入HTTP:// 前缀。 不支持 HTTPS加密域名。

如果选择的通讯接口是 WIFI，还需要在 网络设置中 填入 路由SSID及WIFI密码。

