[English]
Warning: Only Support USB Hid, if you want to read tag actively, you must use ReaderSoft to set interface to USB, and set WorkMode in ActiveMode. 

[Chinese]
提示：该代码仅适用于USB。如果想要主动读卡，请用读卡器软件设置上传接口为USB，同时设置工作模式为 主动模式。


