该软件用于 RJ45设备发现及设置IP，不适用WIFI及4G。
设备的默认IP为 192.168.1.250，默认设备端口为 60000.
如果电脑与设备直接用网线连接，请先设置电脑IP为固定IP，不支持电脑DHCP。

首先打开软件，如果提示防火墙允许窗口 ，请点击允许。如果是LINUX版本 也请允许该软件访问网络。
然后点击 Scan 或者 Start按钮进行扫描 设备（注：如果设备和电脑直连网络，支持跨网检测，请先设置电脑固定IP，不支持电脑网络DHCP）。
然后如果发现设备，双击该列表就可以对设备进行网络设置。
