有些读卡器支持继电器控制
继电器有3组线，COM，KOFF，KON
COM为公共端，KOFF默认与COM断开，KON默认与COM连接
举例：
如果用继电器控制报警灯，COM口线连接报警器电源的正极（也可以取读卡器电源的正极），
KOFF连接 报警灯的正极
报警灯的负极连接 读卡器电源的负极（GND）。
连接好后 默认报警灯不工作

如果想默认报警灯工作， KON连接 报警灯的正极

软件控制：
使用 ReaderSoft 软件中的 闭合继电器 按钮， KOFF和COM连接，KON和COM断开
                                       释放继电器 按钮， KOFF和COM断开，KON和COM连接

自动控制继电器，使用 ReaderSoft软件中 的 高级设置->继电器， 把继电器选项打钩，然后有效时间一般设置3秒就够了， 每次读到卡后，继电器会自动闭合，设定的有效时间后自动释放。

如果不用自动控制，也可以用SDK中的 RelayOn函数（闭合函数） 及 RelayOff函数（释放函数）控制继电器。