主动模式 指 设备上电后自动读卡， 根据设置的 上传接口 传到指定的通讯接口上。
上传接口可以分为 USB， RS232/RS485， RJ45， Keyboard，WIFI， 4G, Bluetooth.
Keyboard 指的是 虚拟键盘输出。

使用 ReaderSoft 打开后， 进入 参数设置->通讯接口 选择所要使用的通讯接口，例如RS232,RJ45等，然后选择 参数设置-> 工作模式 为 主动模式。