当用户想要读指定标签或者读特定标签，可以使用 掩码功能 或者 密码功能
在 ReaderSoft软件中， 高级设置->密码使能打钩，填入8位的标签密码，密码功能就打开，只能读取密码一样的标签。注：如果使用 密码功能，首先需要对标签进行密码写入。具体参考如何写卡文档。

也可以使用 掩码功能 读 指定标签，高级设置->掩码功能 打钩， 然后起始地址为 0，填入指定的掩码数据。
举例： 如果想要只读 1122 开头的标签，那么 高级设置->掩码功能打钩，起始地址 填入 0， 掩码数据填入 1122， 这样读卡器只读 1122开头的卡号，包括 11223344,1122335566778899这些。
